|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **DESCRIPCION** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **LUGAR DE ENTREGA** |
| 1 | | SOFA TAPIZA.DO EN VERDE HOJA PARA 1 PERSONA PATAS METALICAS | PIEZA | 6 | Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura  de la Universidad Autónoma de Nayarit.  (Dentro del Campus Universitario)  Ciudad de la Cultura S/N Colonia Centro. C.P. 63000. |
| 2 | | SOFA TAPIZADO EN ADISSON UVA PARA 1 PERSONA PATAS METALICAS. | PIEZA | 5 |
| 3 | | MESA DE CENTRO MEDIDA DE 1.10X50X50 ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADO COLOR NEGRO CUBIERTO EN MELAMINA MOSCATO. | PIEZA | 1 |
| 4 | | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS GENERALES DE CUBIERTA 90 CMS DE BASE INFERIOR, 60 CM BASE SUPERIOR, 40 CMS DE ANCHO TOTAL, CON FALDO EN MELAMINA EN 3 LADOS, ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADO DE 1 ¼” CON TRAVESAÑOS EN 2X1” CAL 18 TERMINADO EN PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. | PIEZA | 8 |
| 5 | | SILLA VISITANTE ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA PLASTICA INYECTADOS Y TAPIZADOS BRAOS Y ESTRUCTURA EN TUBULAR OVALADO DE 1” PINTURA EPOXICA TAPONES EN POLIETILENO ANTIRAYADURA VERDE HOJA. |  | 20 |
| 6 | | SILLA PARA VISITANTE BASE DE TRINEO RESPALDO EN MALLA CON DESCANSABRAZOS ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRA. | PIEZA | 12 |
| 7 | | SILLA PARA 1 PERSONA GIRATORIO BASE DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO TAPIZADO EN VERDE HOJA. | PIEZA | 1 |
| 8 | | ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO 4 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA EN 28 MM. CORREDERA DE EXTENSION REFORZADA CON PORTA FOLDER COLGANTE, CANTOS TERMOFUSIONADOS CON PVC DE 2MM. DE ESPESOR COLOR MOSCATO. | PIEZA | 1 |
| 9 | | SOFA DE 3 PLAZAS ESTRUCTURA EN MADERA SOLIDA CON BANDASTIC Y RAFIA TEJIDA AL RESORTE Y BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA, BASE EN TUBUKAR CUADRADO DE 1 ½” EN COLOR BLANCO TERMINADO EN PINTURA HORNEADA, DIVISOR FABRICADO EN MELAMINA DE 16 MM CON CONETOR USB. | PIEZA | 1 | Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura  de la Universidad Autónoma de Nayarit.  (Dentro del Campus Universitario)  Ciudad de la Cultura S/N Colonia Centro. C.P. 63000 |
| 10 | | SOFA DE 1 PLAZA ESTRUCTURA EN MADERA SOLIDA CON BANDASTIC Y RAFIA TEJIDA AL RESORTE Y BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA, BASE EN TUBUKAR CUADRADO DE 1 ½” EN COLOR BLANCO TERMINADO EN PINTUR HORNEADA. ACABADOS: CUERPO DE SOFA TELA AZUL MEDITERRANEO, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO ADDISON PLATA ESTRUCTURA PINTADA EN COLOR BLANCO. | PIEZA | 2 |
| 11 | | MESA DE CENTRO CON MEDIDAS DE 110X50X50 CMS ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE 1” TERMINADO EN PINTURA HORNEADA CUBIERTA EN MELAMINA DE 16 MM. ESTRUCTURA COLOR GRIS CUBIERTA EN NATIVA. | PIEZA | 1 |
| 12 | | MESA PARA AREA DE COMIDA CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA DE 28MM CANTOS TERMOFUSIONADOS A 190° CON PVC MEDIDAS DE 70X70 CMS ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO Y BASE EN ACERO FUNDIDO CON NIVELADOR. ESTRUCTURA COLOR GRIS CUBIERTA EN NATIVA. | PIEZA | 2 |
| 13 | | SILLA VISITANTE ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1” EN PINTURA EPOXICA TAPONES ANTIRAYADURA EN POLIETILENO. | PIEZA | 4 |
| 14 | | LIBRERO FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CANTOS TERMOFUSIONADOS MEDIDA DE .80X.40X1.50 CON CUATRO ESPACIOS PARA REOPILADOR TAMAÑO OFICIO. | PIEZA | 1 | Secretaría de Investigación y Posgrado  de la Universidad Autónoma de Nayarit.  (Dentro del Campus Universitario)  Ciudad de la Cultura S/N Colonia Centro. C.P. 63000 |
| 15 | | SILLA PARA OFICINA CON RESPALDO EN MALLA BASE DE 5 PUNTAS CON DESCANZABRAZOS. | PIEZA | 1 |
| 16 | | ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO 4 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA EN 28 MM CORREDERA DE EXTENSION REFORZADA CON PORTA FOLDER COLGANTE CANTOS TERMOFUSIONADOS CON PVC DE 2MM DE ESPESOR | PIEZA | 11 | Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura  de la Universidad Autónoma de Nayarit.  (Dentro del Campus Universitario)  Ciudad de la Cultura S/N Colonia Centro. C.P. 63000 |
| 17 | | SILLA VISITANTE ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 1" EN PINTURA EPOXICA TAPONES ANTIRAYADURA EN POLIETILENO | PIEZA | 83 |
| 18 | | ESCRITORIO GRAPA MEDIDA 140X70X75 CAJONERA TAMAÑO CARTA, CAJON LAPICERO Y DE ARCHIVO CON PORTA FOLDER COLGANTE FABRICADO EN MELAMINA EN 28 MM CANTOS TERMOFUSIONADOS CON PVC DE 2 MM DE ESPESOR | PIEZA | 19 |
| 19 | | SILLÓN DE ESPERA MODELO OHV-120 CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 5/8 DE DIÁMETRO, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE, BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE TRIPLAY, ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD (27 KGS/M³) Y TAPIZADO EN TELA, RESISTENCIA DE HASTA 120 KGS | PIEZA | 6 |
| 20 | | SILLON OPERATIVO MODELO OH-94 RESPALDO EN MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRO CON DESCANSABRAZOS AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUAMTICO, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO, BASE NYLON DE 5 PUNTOS | PIEZA | 24 |
| 21 | | CREDENZA DE GUARDADO MEDIDAS DE 80X40X75 CMS CUENTA CON UN ENTREPAÑO INTERIOR Y PUERTAS ABATIBLES CON CERRADURA Y BISAGRAS DE CIERRE SUAVE, FABRICADO EN MELAMINA EN 28 MM CANTOS TERMOFUSIONADOS CON PVC | PIEZA | 14 |
| 22 | | ESCRITORIO MODELO GRAPA EN L MEDIDAS DE 140X140X75 CMS CONSTA DE MESA DE 140X60X75 CMS CON FALDON FRONTAL Y LATERAL DE 80X45X75 CMS CON CAJONERA 2+1 TAMAÑO CARTA CON CORREDERA DE EXTENSION, FABRICADO EN MELAMINA EN 28 MM CANTOS TERMOFUSIONADOS CON PVC | PIEZA | 3 |
| 23 | | MESA DE TRABAJO DE 140X60X75 CMS FABRICADA EN PERFIL CUADRADO DE 2" EN PATAS Y TRAVESAÑOS EN 2X1"; TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELECCION, CUENTA CON RODAJAS DE 3" CON RUEDA DE HULE 2 SIN FRENO Y 2 CON FRENO, CUBIERTA EN MELAMINA EN 28 MM CANTOS TERMOFUSIONADOS CON PVC | PIEZA | 14 |
| 24 | | MESA DE TRABAJO DE 120X60X75 CMS FABRICADA EN PERFIL CUADRADO DE 2" EN PATAS Y TRAVESAÑOS EN 2X1"; TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELECCION, CUENTA CON RODAJAS DE 3" CON RUEDA DE HULE 2 SIN FRENO Y 2 CON FRENO, CUBIERTA EN MELAMINA EN 28 MM CANTOS TERMOFUSIONADOS CON PVC | PIEZA | 6 |
| 25 | | SALA CONSTA DE 3 PIEZAS DOS SILLONES DE UNA PLAZA Y UNO DE DOS FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA SOLIDA REFORZADA ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN HULE TAPIZADOS EN TELA O VINIPIEL COLOR A ELECCION BASE EN ESTRUCTURA TUBULAR | PIEZA | 1 |
| 26 | | LOCKER METÁLICO DE 3 PUERTAS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CALIBRE 24, CON CERRADURA INDIVIDUAL EN CADA PUERTA, VENTILAS TROQUELADAS PARA CIRCULACIÓN DE AIRE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. | PIEZA | 2 |
| 27 | | SALA CONSTA DE 2 PIEZAS UN SILLON DE UNA LAZA Y UNO DE DOS FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA SOLIDA REFORZADA ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN HULE TAPIZADOS EN TELA O VINIPIEL COLOR A ELECCION BASE EN ESTRUCTURA TUBULAR | PIEZA | 2 |