**CONCEPTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIPCION CONFORME ANEXO 01** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **LUGAR Y FECHA DEL SERVICIO** |
| 1 | **ESPECIFICACIONES PARA ELEVADOR (USO PARA DISCAPACITADOS)**  **EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT**  ELEVADOR – CABINA COMPLETA CON ACABADOS EN CRISTAL TEMPLADO DE 6MM. INCLUYE BOTONERA DE MANDO EN CABINA, BOTONERAS DE LLAMADO (LEGUAJE BRAILLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL) EN CADA ESTACIÓN E INTERRUPTOR EN PUERTA DE CABINA.   |  |  | | --- | --- | | ALTURA DE LEVANTE | 8.00MTS | | CAPACIDAD DE CARGA | 500KG | | SISTEMA DE OPERACIÓN | ELECTRO HIDRÁULICO | | DIMENSIONES DE CLARO | 1.50MTS X 1.75MTS | | DIMENSIÓN DE LA PLATAFORMA | 1.30MTS X 1.30MTS | | FOSO | 0.20MTS | | FIJACIÓN | TAQUETES EXPANSIVOS EN FIRME DE CONCRETO | | VOLTAJE REQUERIDO | 220 VOLS AC | | GARANTÍA DE OPERACIÓN | 1 AÑO EN CONDICIONES NORMALES | | UNIDAD HIDRÁULICA | 3HP | | ESTACIONES | TRES (3) | | ACCESOS | SIMPLE (1) | | ACABADOS | CRISTAL TEMPLADO 6MM | | TIPO DE CABINA | CABINA SEMI COMPLETA (ALTURA INTERIOR 2.10MTS) |   ELEVADOR CABINA SEMICOMPLETA  IMAGEN ELEVADOR- CABINA COMPLETA  ELEVADOR CABINA SEMICOMPLETA  ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE ELEVADOR, ADITAMENTOS PARA EL EQUIPO: MAGIC LOCK, SECURITY SHILD, BANCO DE BATERÍAS, TOPES AMORTIGUADORES, ARRANCADOR CON DISPLAY, REGULADOR DE VELOCIDAD, BOTÓN DE SOBREPESO, OTROS Y SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN. | PIEZA | 1 | LIBRE ABORDO E INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD.  CIUDAD DE LA CULTURA SIN NÚMERO COLONIA CENTRO.C.P. 63000  TEPIC, NAYARIT, MEXICO.  ATENCIÓN:  MTRA. NORMA LILIANA GALVAN MEZA. |